*Załącznik nr 1. Wzór oferty*

Miejscowość, data

Dane oferenta:

Adres:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Przetwórcze

METAL-PLAST

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Ciernie 157B , 58-160 Świebodzice,

tel. +48 74 666 58 00

NIP: 884 - 271 - 88 – 60,

**Oferta na:** Automatyczna linia do produkcji profili podokiennych poszerzonych na bazie Eco-Regranulatu – część I: Wytłaczarka

Potwierdzam spełnienie minimalnych wymogów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wymagane parametry techniczne:

Minimalna ilość ślimaków - 2,

Wydajność od 80 do 200 kg/h,

Maksymalna prędkość wytłaczania od 2 do 8 mb/min,

Minimalna ilość stref grzewczych głowicy – 6,

Minimalna ilość stref grzewczych na cylindrze – 5,

**1. Cena netto wynosi:**

**2. Czas realizacji:**

**3. Oferta ważna do:**

*Imię i nazwisko osoby upoważnionej*